全日本Melges 32選手権大会2016　インスペクションチェックリスト

艇名：

セール番号：

記入者：

連絡先：　　　　　　　　　　　　　　　　　　艇長サイン

以下の項目についてチェックを行い受付時間内にレース委員会に提出してください。

レガッタ中に計測委員が確認することがあります。

１．搭載備品

下記項目について搭載することが義務付けられています。各項目について確認を行い、搭載されている内容の□にチェックを入れてください。

* ライフジャケット（海上では非常の場合を除き常時ライフジャケット着用のこと）
* マニュアルビルジポンプ
* バケツ＊2（容量9L以上で径4mm長さ1m以上のラニヤードがついていること）
* アンカーおよびチェーン（重さ4.5kg以上のアンカーでチェーンを合わせて5.5kg以上）
* アンカーライン（径8mm以上長さ48m以上）
* ファーストエイドキット（防水コンテナまたは防水バッグに入っていること）
* 消火器（1.05kg以上）
* 12Vバッテリー（9kg以上）
* メインコンパニオンウェイハッチ
* 救命浮器
* 船外機（重量39.5kg以上50kg以内）
* ガソリンタンク（離岸時に3L以上入っていること）
* VHFラジオ
* 船検備品

２．セール

レガッタで使用するセールが識別できる番号を（）内に記載してください。レース期間中は特別な場合を除きセールを交換することはできません。

メインセール　　　　　識別番号（　　　　　　　　　　）

ジブセール１　　　　　識別番号（　　　　　　　　　　）

ジブセール２　　　　　識別番号（　　　　　　　　　　）

ジブセール（ヘビー）　識別番号（　　　　　　　　　　）

ジェネカー１　　　　　識別番号（　　　　　　　　　　）

ジェネカー２　　　　　識別番号（　　　　　　　　　　）

３．ライフライン

* ロワーライフラインを強く押しこんだ時にライフライン（パッド含む）の上部がデッキから10cm以上開いていること。

（参考）70kgの力をかけた時に10cm以上開いている程度